* 

**SCRATCH-FIX**

Punti di forza

**Caratteristiche**
Tratta il legno come una vera e propria vernice trasparente, colorante, che penetra nel legno mantenendo la visibilità delle venature. Il risultato è molto simile alla finitura artigianale dei mobilieri e non è paragonabile per qualità, efficacia e rendimento ad altri prodotti più recenti proposti sul mercato. Asciuga in pochi secondi, è resistente all’acqua e all’alcool.

**Struttura**
Ha corpo metallico e tappo a pressione

Dati tecnici

**Scratch Fix**
Punta in feltro di 4,5 mm larghezza tratto da 2 a 6 mm
Chiusura di sicurezza a pressione
Disponibile in 5 colori
Odore gradevole.

I componenti della soluzione sono conformi alle attuali normative europee sui prodotti chimici.

Nell'uso

**Materiali**
Per ritocchi di mobili, porte, cornici ed oggetti in legno pregiato.
Utilizzato dai professionisti per piccoli interventi anche su mobili nuovi o antichi.

**Stoccaggio**
Se chiusi, integri e ben conservati, non sono soggetti né a scadenza né ad essiccazione per molti anni.